<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="39.35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.35" y1="0" x2="39.35" y2="41.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.35" y1="41.58" x2="0" y2="41.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="41.58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle_fab">
<packages>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="LED1206FAB">
<description>LED1206 FAB style (smaller pads to allow trace between)</description>
</package>
<package name="6MM_SWITCH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="79"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="499">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="eagle_fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="eagle_fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="eagle_fab" package="LED1206FAB" value="LEDFAB1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle_fab" package="R1206FAB" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="eagle_fab" package="6MM_SWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GPIO1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO2">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
